**V TİPİ SİLOBAS TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

**ÜST YAPI**

* Hacim 23-25-28-30-32-34-37-40-45-48-55-60 M3 hacimlerinde isteğe göre imal edilir
* Uzunluk 9.000 mm-13.000 mm arası ürüne göre değişkenlik gösterir.
* Genişlik 2550 mm
* Çalışma basıncı 2.0 BAR
* Test basıncı 2.5 BAR
* Gövde  ‘’V’’ tipinde alttan çıkışlı olup çelik sactan imal edilmiştir.
* Silobas gövdesinde 4 mm kalınlığında St 52 sac kullanılmaktadır.
* ( Ürün hacmine göre 5 mm olarak da üretim yapılabilmektedir.)
* Şasi yüksek mukavemetli aşırı yüklemelere göre hesap edilip st52 lama ile üretilmektedir.

**KOMPRESÖR**

* Kompresör isteğe bağlı olup elektrikli veya dizel hava kompresörü mevcuttur.

**BOŞALTMA**

* V tipi kompresörde standart 11 sıra iç hortumlarla döşeli vibrasyon yardımıyla 4’’küresel vanadan çıkış sağlanır.

**EMNİYET VENTİLİ**

* Tank içi basıncı 2 barla sınırlı olup 2 barda durur.
* **DİNGİL**

3x12 tonluk taşıma kapasiteli dingil kullanılmaktadır.

* Parabolik çift katlı Z makaslar ve amortisörler

**ÖN DİNGİL KALDIRMA**

* Kabin içerisinde kumandalı ön dingil kaldırma sistemi

**LASTİKLER VE JANTLAR**

* 385/65 R22,5 lastik 6+1
* 11,75 x 22,5 çelik jant 6+1

**ELEKTRİK DONANIMI**

* *Avrupa standartlarına uygun 24v elektrik tesisatı mevcuttur.*
* 2 adet 7 pimli elektrik soketi ve 1 adet ABS soketi mevcuttur.
* Her iki yanda aracın uzunluğuna göre trafik ikaz lambaları mevcuttur.
* Aracın arka park,stop,sinyal,plaka lambaları treyler reflektörleri mevcuttur.

**FREN DONANIMI**

* Avrupa standartlarına uygun **2S/2M EBS** FREN SİSTEMİ
* 4 adet 30x30 imdatlı
* 2 adet 30 luk düz fren körüğü
* Otomatik fren cırcırları

**KİNG-PİM**

Sae / Dın standartlarına uyumlu uygun gerilmelere ve kopmalara dayanıklı dövme çelikten imal edilmiş 2’’ veya isteğe bağlı 3 ½" kullanılmaktadır.

 **AYAKLAR**

* Çift hızlı teleskopik, mekanik taşıma ayakları, 25 Ton kaldırma, 50 ton taşıma kapasiteli

**YÜRÜYÜŞ YOLU**

Üst yapının sol hizasında kaymayı önleyici çift tarafta mecvuttur.

**BOYA**

* Üst yapı ve şasi yıkama + kumlama yapılarak hazırlanan araç, 2 kat astarlanır.
* İsteğe göre RAL koduna göre boyanır.

**STANDART AKSESUARLAR**

* 4’’ 6 metre boşaltma hortumu
* Soldan çıkışlı 4’’ boşaltma sistemi
* 1 adet 2.0 bara ayarlı emniyet valfi
* 1 adet plastik takım sandığı
* Plastik su tankı
* Makaralı stepne taşıyıcı
* 1 adet Teker takozu
* 1 adet yangın söndürme dolabı
* 1 adet 6 kğ yangın söndürme tüpü

**OPSİYONEL AKSESUARLAR**

* Avrupa marka dingil grubu ve dingil ekipmanları
* Aliminyum jant
* Tanker gövdesi Aliminyum-krom paslanmaz sac
* Çift stepne taşıyıcı
* İlave ek dingil kaldırma
* İsteğe göre lastik markası BRİSTONE , GOOD/YEAR , LASSA, PIRELLI